|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชนิดสินค้า** | **ขนาด (cm³)** | **หน่วยการผลิต** | | | | | | | |
| **หน่วยการผลิตที่1**  Extrusion Blow Machine **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่2**  Extrusion Blow Machine  **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่3**  Injection Blow Machine  **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่4**  ตรวจสอบก่อนประทับตรา  **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่5**  ปั๊มโลโก้  **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่6**  ติดสติ๊กเกอร์  **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่7**  ตรวจก่อนบรรจุ  **(วินาที/ชิ้น)** | **หน่วยการผลิตที่8**  บรรจุภัณฑ์  **(วินาที/ชิ้น)** |
| ขวดไวน์ | 500  700  1,200  1,400 | 3.58  4.23  4.59  5.06 | - | - | 3  3  3  3 | 3.1  3.1  3.1  3.1 | - | 3  3  3  3 | 0.55  0.6  0.75  0.8 |
| ขวดน้ำ | 500  700  1,200  1,400 | 3.58  4.23  4.59  5.06 | **รอบเวลาในแต่ละหน่วยการผลิต**  - | - | 3  3  3  3 | - | 4.17  4.29  4.44  4.57 | 3  3  3  3 | 0.55  0.6  0.75  0.8 |
| ขวดน้ำหวาน | 500  700  1,200  1,400 | - | 4.11  4.32  5.08  5.45 | - | - | - | 4.17  4.29  4.44  4.57 | 3  3  3  3 | 0.55  0.6  0.75  0.8 |
| ขวดน้ำจิ้ม | 500  700  1,200  1,400 | - | - | 4.02  4.25  4.51  5.32 | - | 3.1  3.1  3.1  3.1 | - | 3  3  3  3 | 0.55  0.6  0.75  0.8 |

**รอบเวลาการทำงาน Tc (วินาที/ชิ้น)**

1. ขวดไวน์ ขนาด 500 cm³ 3.58 วินาที/ชิ้น

700 cm³ 4.23 วินาที/ชิ้น

1,200 cm³ 4.59 วินาที/ชิ้น

1,400 cm³ 5.06 วินาที/ชิ้น

2. ขวดน้ำ ขนาด 500 cm³ 4.17 วินาที/ชิ้น

700 cm³ 4.29 วินาที/ชิ้น

1,200 cm³ 4.59 วินาที/ชิ้น

1,400 cm³ 5.06 วินาที/ชิ้น

3. ขวดน้ำหวาน ขนาด 500 cm³ 4.17 วินาที/ชิ้น

700 cm³ 4.32 วินาที/ชิ้น

1,200 cm³ 5.08 วินาที/ชิ้น

1,400 cm³ 5.45 วินาที/ชิ้น

4. ขวดน้ำจิ้ม ขนาด 500 cm³ 4.02 วินาที/ชิ้น

700 cm³ 4.25 วินาที/ชิ้น

1,200 cm³ 4.51 วินาที/ชิ้น  
 1,400 cm³ 5.32 วินาที/ชิ้น